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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS JONIŠKIO BUTŲ ŪKIO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ TARIFŲ IR NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2018 m. birželio 21 d. Nr. T-163
Joniškis


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės SISTELA rekomendacijas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio:
1. Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros darbų tarifus (pridedama);
2. Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros darbų sąrašą (pridedama).



Savivaldybės meras								Gediminas Čepulis


PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 
2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-163

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS JONIŠKIO BUTŲ ŪKIO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ
NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ TARIFAI

	Eil. Nr. 
	Eksploatavimo laikas 
	Namo ypatumai
	Tarifas 
Eur už m2/mėn.
be PVM
	Tarifas 
Eur už m2/mėn.
su PVM

	1.
	Iki 10 metų
	Pastato stogas šlaitinis, sienos plytų, blokelių, mišrios
	0,032
	0,039

	
	
	Pastato stogas šlaitinis, sienos kitų medžiagų
	0,030
	0,036

	
	
	Pastato stogas plokščias, sienos plytų, blokelių, mišrios
	0,032
	0,039

	
	
	Pastato stogas plokščias, sienos kitų medžiagų
	0,030
	0,036

	2.
	10–20 metų
	Pastato stogas šlaitinis, sienos plytų, blokelių, mišrios
	0,036
	0,044

	
	
	Pastato stogas šlaitinis, sienos kitų medžiagų
	0,034
	0,041

	
	
	Pastato stogas plokščias, sienos plytų, blokelių, mišrios
	0,036
	0,044

	
	
	Pastato stogas plokščias, sienos kitų medžiagų
	0,033
	0,040

	3.
	20–35 metai
	Pastato stogas šlaitinis, sienos plytų, blokelių, mišrios
	0,040
	0,048

	
	
	Pastato stogas šlaitinis, sienos kitų medžiagų
	0,038
	0,046

	
	
	Pastato stogas plokščias, sienos plytų, blokelių, mišrios
	0,040
	0,048

	
	
	Pastato stogas plokščias, sienos kitų medžiagų
	0,037
	0,045

	4.
	Daugiau kaip 35 metai
	Pastato stogas šlaitinis, sienos plytų, blokelių, mišrios
	0,044
	0,053

	
	
	Pastato stogas šlaitinis, sienos kitų medžiagų
	0,042
	0,051

	
	
	Pastato stogas plokščias, sienos plytų, blokelių, mišrios
	0,044
	0,053

	
	
	Pastato stogas plokščias, sienos kitų medžiagų
	0,041
	0,050



Koeficientai, įvertinantys pastatų aukštingumą:

	Aukštų skaičius
	Koeficientai

	
	Sienos plytų, blokelių, mišrios
	Sienos kitų medžiagų

	1, 2
	1,84
	1,80

	3
	1,28
	1,26

	4
	1,10
	1,10

	5
	1,00
	1,00

	6
	0,91
	0,91



                                                                       ________________


PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 
2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-163


DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ
NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ SĄRAŠAS

	Eil. Nr. 
	Darbų pavadinimas
	Remonto darbų kiekis (proc. nuo konstrukcinio elemento viso kiekio)

	1.
	Stogas ir jo elementai
	

	1.1.
	Parapetų apskardinimo remontas, keitimas
	6,00

	1.2.
	Plokščių stogų prijungimų prie vertikalių paviršių sandarinimas
	5,00

	1.3.
	Plokščių stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas
	5,00

	1.4.
	Plokščių stogų dangų pratekėjimų lokalizavimas
	

	1.4.1.
	Atskirų vietų remontas (dangos keitimas)
	2,00

	1.4.2.
	Atskirų vietų remontas (padengimas bitumine mastika)
	1,00

	1.5.
	Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų keitimas
	2,00

	1.6.
	Šlaitinių stogų vėjalenčių atskirų vietų keitimas 
	2,00

	1.7.
	Šlaitinių stogų stoglangių apskardinimo keitimas
	2,00

	1.8.
	Šlaitinių stogų pratekėjimų lokalizavimas (gabalinių dangos elementų keitimas)
	

	1.8.1.
	Čerpių 
	0,20

	1.8.2.
	Beasbesčio šiferio lakštų
	0,40

	1.9.
	Šlaitinių stogų cinkuotos skardos dangos sandūrų sandarinimas
	0,50

	1.10.
	Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų keitimas
	2,00

	1.11.
	Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas
	1,00

	1.12.
	Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas
	1,00

	1.13.
	Šlaitinių stogų latakų laikiklių keitimas
	1,00

	1.14.
	Šlaitinių stogų lietvamzdžių laikiklių keitimas
	1,00

	1.15.
	Šlaitinių stogų pakabinamų latakų sandūrų sandarinimas
	2,00

	1.16.
	Šlaitinių stogų lietvamzdžių siūlių sandarinimas
	1,00

	1.17.
	Šlaitinių stogų pakabinamų latakų valymas
	50,00

	1.18.
	Šlaitinių stogų lietvamzdžių valymas
	25,00

	1.19.
	Ventiliacijos kanalų, kaminų valymas
	20,00

	2.
	Išorės sienos
	

	2.1.
	Mūrinių sienų paviršiaus remontas (plyšių užtaisymas)
	

	2.2.
	Stambiaplokščių namų išorės sienų sandūrų atskirų vietų hermetizavimas
	0,20

	2.3.
	Palangių nuolajų atskirų vietų keitimas
	2,00

	3.
	Laiptinės
	

	3.1.
	Laiptinių langų ir įėjimo durų stiklinimas
	2,00

	3.2.
	Langų rėmų sandarinimas
	10,00

	3.3.
	Durų varčių remontas (varčios sustiprinimas spynos srityje)
	20,00

	3.4.
	Durų staktų remontas (staktos dalies sustiprinimas spynos srityje)
	20,00

	3.5.
	Durų vyrių keitimas
	20,00

	3.6.
	Anksčiau dažytų paviršių dažymas
	1,00

	3.7.
	Anksčiau suremontuotų paviršių dažymas
	0,50

	4.
	Rūsio patalpos
	

	4.1.
	Įėjimo į rūsį durų remontas (varčios sustiprinimas spynos srityje)
	20,00

	4.2.
	Spynų keitimas įėjimo duryse
	20,00

	4.3.
	Išdužusių stiklų keitimas
	7,00

	5.
	Šalto vandens tiekimo sistemos
	

	5.1.
	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas
	5,00

	5.2.
	Movinės uždaromosios armatūros keitimas
	8,00

	5.3.
	Sutraukiamųjų movų vamzdynuose keitimas
	8,00

	5.4.
	Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas
	15,00

	5.5.
	Riebokšlių kamšos keitimas ventiliuose ir čiaupuose
	15,00

	5.6.
	Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas (izoliacijos keitimas)
	5,00

	6. 
	Nuotekų šalinimo sistemos
	

	6.1.
	Pastato nuotakyno vamzdyno valymas
	25,00

	6.2.
	Nuotekų vamzdyno sandūrų sandarinimas
	5,00

	7.
	Elektros tinklai
	

	7.1.
	Apšvietimo tinklų laidų keitimas
	5,00

	7.2.
	Apšvietimo instaliacijos jungiklių keitimas
	8,00

	7.3.
	Apšvietimo instaliacijos lempų lizdų keitimas
	8,00

	7.4.
	Bendrojo naudojimo patalpų elektros sunaudojimo apskaitos rodmenų fiksavimas
	



______________
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